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ТОВАРЕН MASTER
Ценова листа, валидна от 2 юли 2007
	
	2.5 dCi 16V 100 к.с. L1H1
	2.5 dCi 16V 100 к.с. L2H2
	2.5 dCi 16V 120 к.с. L2H2
	2.5 dCi 16V 100 к.с. L3H2
	2.5 dCi 16V 120 к.с. L3H2
	2.5 dCi 16V 100 к.с. L3H1/L2H1*
	2.5 dCi 16V 120 к.с. L3H1

	Фургон
	37 100
	39 300
	40 400
	40 350
	41 500
	
	

	Шаси кабина
	
	
	
	
	
	38 150
	39 300

	Двойна кабина
	
	
	
	
	
	39 700
	40 850

	Самосвал, единична кабина*
	
	
	
	
	
	45 600
	

	Самосвал, двойна кабина
	
	
	
	
	
	
	47 800


Цени в лв. с ДДС
Максимално допустимо тегло P.T.E.C. за всички версии – 3 500 kg
Всички двигатели са придружени от 6-степенна механична скоростна кутия
Стандартно оборудване

ФУРГОН
	Активна и пасивна безопасност
	

	Въздушна възглавница за водача
	ABCO01

	Предни инерционни, самопритягащи се предпазни колани + SRP
	SRP

	Подглавници за предните седалки
	ATAV

	Метална защита под двигателя
	PROSCS

	Защитни лайсни на веждите на предните и задни калници (не се предлага за Chassis Cab, Double Cab и Benbas )
	BARAV

	Усилено окачване
	SUSRHS

	Нормална резервна гума
	RSEC01

	Комфорт
	

	Стандартно отопление
	CHAUFO

	Жалузи, защитаващи от прах
	OBTPOU

	Механично управление на предните стъкла
	LVAVMA

	Преден подлакътник
	ACCAV

	Видимост/Светлини
	

	Двойни странични огледала
	RETROD

	Механично регулируеми странични огледала
	RETROR

	Управление и контролни уреди
	

	Сервоусилване на волана
	DA

	Оборотомер
	

	Фиксирана пасажерска седалка
	BQFIX

	Регулиране наклона на седалката на водача
	CORMA1

	Функционалност
	

	Дясна, неостъклена странична плъзгаща се врата (не се предлага за Chassis Cab, Double Cab и Benbas )
	PLDCT

	Фургон без остъкляване (не се предлага за Chassis Cab, Double Cab и Benbas )
	CSTOLE

	Неостъклена, задна врата, отваряща се на 180º (не се предлага за Chassis Cab, Double Cab и Benbas )
	PARP18

	Плътна метална преграда (не се предлага за Chassis Cab, Double Cab и Benbas )
	CLCTOL

	Неостъклен товарен отсек отляво (не се предлага за Chassis Cab, Double Cab и Benbas )
	PNLGT

	Халки за закрепване на товара (не се предлага за Chassis Cab, Double Cab и Benbas )
	PTANPL

	Поставки за багаж над седалките
	RANSUP

	Защита на автомобила и пътниците
	

	Централно заключване
	CPE

	Блокиране на вратите по време на движението
	COPOR


ШАСИ КАБИНА и САМОСВАЛ единична кабина (L2H1)
	Активна и пасивна безопасност
	

	ABS (само за самосвал)
	ABS

	Въздушна възглавница за водача
	ABCO01

	Предни инерционни, самопритягащи се предпазни колани + SRP
	SRP

	Подглавници за предните седалки
	ATAV

	Метална защита под двигателя
	PROSCS

	Защитни лайсни на веждите на предните калници
	BAVAVT

	Усилено окачване
	SUSRHS

	Нормална резервна гума
	RSEC01

	Комфорт
	

	Стандартно отопление
	CHAUFO

	Жалузи, защитаващи от прах
	OBTPOU

	Механично управление на предните стъкла
	LVAVMA

	Преден подлакътник
	ACCAV

	Видимост/Светлини
	

	Двойни странични огледала
	RETROD

	Механично регулируеми странични огледала
	RETROR

	Задно неотопляемо стъкло
	LNC

	Управление и контролни уреди
	

	Сервоусилване на волана
	DA

	Оборотомер
	

	Фиксирана пасажерска седалка
	BQFIX

	Регулиране наклона на седалката на водача
	CORMA1

	Функционалност
	

	Поставки за багаж над седалките
	RANSUP

	Защита на автомобила и пътниците
	

	Централно заключване
	CPE

	Блокиране на вратите по време на движението
	COPOR


ДВОЙНА КАБИНА и САМОСВАЛ двойна кабина (L3H1)
ШАСИ КАБИНА и САМОСВАЛ единична кабина (L2H1)+

	Задна дясна врата с отварящо се стъкло
	PLDBVO

	Задна лява врата с отварящо се стъкло
	PLGBVO

	Допълнително окабеляване (само за самосвал)
	ADACLI CABADP


ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 
	
	
	ФУРГОН
	ШАСИ КАБИНА
	САМОСВАЛ
	ДВОЙНА КАБИНА
	Цена, лв.

	Въздушна възглавница за пътника до водача
	ABPA01
	O
	O
	O
	O
	410 лв.

	ABS
	ABS
	O
	O
	S
	O
	1 500 лв.


	Борд компютър
	ADAC
	O
	O
	O
	O
	60 лв.

	Допълнително окабеляване за управление на допълнително оборудване + UCH преоборудване
	ADACLI CABADP
	O
	O
	-
	O
	50 лв.

	Стъклочистачки и фарове с автоматично действие + Преокабеляване
	ALEVA PRELE
	O
	O
	O
	O
	510 лв.

	Аларма с имобилайзер
	ANTIDI
	O
	O
	O
	O
	270 лв.

	Задни подглавници
	ATAR
	-
	-
	О
(само за двойна кабина)
	O
	320 лв.

	Теглич
	ATREM
	O
	O
	-
	O
	300 лв.

	Защитни лайсни на веждите на предните и задни калници
	BARAV
	S
	O
	-
	-
	130 лв.

	Допълнително окабеляване за
	BOIADP
	O
	O
	O
	O
	500 лв.


	Пасажерска седалка с функционалност "Офис бюро"
	BQBURE
	O
	O
	O
	O
	700 лв.

	Климатик
	CA
	O
	O
	O
	O
	1 700 лв.

	Допълнително окабеляване за управление на допълнително оборудване
	CABADP
	O
	O
	O
	O
	30 лв.

	N2 хомологация (транспорт на стоки над 3.5 т)+ABS+Допълнително окабеляване за управление на допълнително оборудване + UCH преоборудване+тахограф
	CHGAUG ABS ADACLI CABADP CTL3
	O
	O
	-
	O
	3 500 лв.

	N2 хомологация (транспорт на стоки над 3.5 т)+ABS+Допълнително окабеляване за управление на допълнително оборудване + UCH преоборудване+дигитален тахограф
	CHGAUG ABS ADACLI CABADP CTL5
	O
	O
	-
	O
	3 700 лв.

	Остъклена  метална преграда
	CLCVIT
	O
	-
	-
	-
	550 лв.

	Система за заключване с три бутона и оборудване за него
	CLESUP PRELE SOP03
	O
	-
	-
	-
	250 лв.

	Странично остъкляване+Остъклена задна врата, отваряща се на 180º+Две странични остъклени плъзгащи се врати
	CSVITF PARV18 PLDCVF PLGCVF
	O
	-
	-
	-
	2 380 лв.

	Странично остъкляване+Остъклена задна врата, отваряща се на 180º+Дясна, остъклена плъзгаща се врата+Неотваряемо ляво стъкло
	CSVITF PARV18 PLDCVF PNLGVF
	O
	-
	-
	-
	1 500 лв.

	Странично остъкляване+Остъклена задна врата, отваряща се на 180º+Дясна, остъклена плъзгаща се врата+Отваряемо ляво стъкло
	CSVITF PARV18 PLDCVF PNLGVO
	O
	-
	-
	-
	1 580 лв.

	Странично остъкляване+Остъклена задна врата, отваряща се на 180º+Две странични остъклени плъзгащи се врати (дясно отваряемо стъкло)
	CSVITF PARV18 PLDCVO PLGCVF
	O
	-
	-
	-
	2 530 лв.

	Странично остъкляване+Остъклена задна врата, отваряща се на 180º+Дясна, остъклена плъзгаща се врата (отваряемо стъкло)+Неотваряемо ляво стъкло
	CSVITF PARV18 PLDCVO PNLGVF
	O
	-
	-
	-
	1 650 лв.

	Странично остъкляване+Остъклена задна врата, отваряща се на 180º+Дясна, остъклена плъзгаща се врата (отваряемо стъкло)+Отваряемо ляво стъкло
	CSVITF PARV18 PLDCVO PNLGVO
	O
	-
	-
	-
	1 740 лв.

	Странично остъкляване+Остъклена задна врата, отваряща се на 270º+Две странични остъклени плъзгащи се врати
	CSVITF PARV27 PLDCVF PLGCVF
	O

(без L1H1)
	-
	-
	-
	2 970 лв.

	Странично остъкляване+Остъклена задна врата, отваряща се на 270º+Дясна, остъклена плъзгаща се врата+Неотваряемо ляво стъкло
	CSVITF PARV27 PLDCVF PNLGVF
	O

(без L1H1)
	-
	-
	-
	2 100 лв.

	Странично остъкляване+Остъклена задна врата, отваряща се на 270º+Дясна, остъклена плъзгаща се врата+Отваряемо ляво стъкло
	CSVITF PARV27 PLDCVF PNLGVO
	O

(без L1H1)
	-
	-
	-
	2 180 лв.

	Странично остъкляване+Остъклена задна врата, отваряща се на 270º+Две странични остъклени плъзгащи се врати (дясно отваряемо стъкло)
	CSVITF PARV27 PLDCVO PLGCVF
	O

(без L1H1)
	-
	-
	-
	3 130 лв.

	Странично остъкляване+Остъклена задна врата, отваряща се на 270º+Дясна, остъклена плъзгаща се врата (отваряемо стъкло)+Неотваряемо ляво стъкло
	CSVITF PARV27 PLDCVO PNLGVF
	O

(без L1H1)
	-
	-
	-
	2 260 лв.

	Странично остъкляване+Остъклена задна врата, отваряща се на 270º+Дясна, остъклена плъзгаща се врата (отваряемо стъкло)+Отваряемо ляво стъкло
	CSVITF PARV27 PLDCVO PNLGVO
	O

(без L1H1)
	-
	-
	-
	2 340 лв.

	ABS+ESP
	CTFDR ABS
	O
	-
	-
	-
	2 500 лв.

	ABS и тахограф
	CTL3 ABS
	O
	O
	-
	O
	2 500 лв.

	ABS и дигитален тахограф
	CTL5 ABS
	O
	O
	-
	O
	2 600 лв.

	Фарове с функция "Follow me home" и ел. преоборудване
	FOLHOM PRELE
	O
	O
	O
	O
	250 лв.

	Странично вътрешно покритие от дърво
	HACAEC
	O
	-
	-
	-
	330 лв.

	Тапициран товарен отсек
	HCCTEC
	O
	-
	-
	-
	1 580 лв.

	Остъклена задна врата , отваряща се на 180º и стъклочистачка
	LAC PARV18
	O
	-
	-
	-
	350 лв.

	Остъклена задна врата , отваряща се на 270º и стъклочистачка
	LAC PARV27
	O

(без L1H1)
	-
	-
	-
	950 лв.

	Ел. стъкла и огледала
	LVAVEL RETROE
	O
	O
	O
	O
	530 лв.

	Импулсно ел. управление на предните стъкла, eл. огледала и ел. преоборудване
	LVAVIP PRELE RETROE
	O
	O
	O
	O
	780 лв.

	Импулсно ел. управление на предните стъкла и eл. огледала
	LVAVIP RETROE
	O
	O
	O
	O
	590 лв.

	ABS+Ограничител на скоростта (90 км/ч)
	LVTR01 ABS
	O
	O
	-
	O
	1 620 лв.

	Неостъклена, задна врата, отваряща се на 270º
	PARP27
	O

(без L1H1)
	-
	-
	-
	530 лв.

	Остъклена задна врата, отваряща се на 180º
	PARV18
	O
	-
	-
	-
	130 лв.

	Остъклена задна врата, отваряща се на 270º
	PARV27
	O

(без L1H1)
	-
	-
	-
	730 лв.

	Допълнително окабеляване и извод на въртящ момент  за монтиране на допълнително оборудване
	PFMOT CABADP
	O
	O
	O
	O
	230 лв.

	Извод на въртящ момент  за монтиране на допълнително оборудване
	PFMOT
	-
	-
	О

(само за двойна кабина)
	-
	190 лв.

	Тапициран товарен отсек с дървено покритие на пода
	PLCBOI HCCTEC
	O
	-
	-
	-
	2 220 лв.

	Дървен под на товарния отсек
	PLCRES
	O
	-
	-
	-
	650 лв.

	Дясна, остъклена плъзгаща се врата
	PLDCVF
	O
	-
	-
	-
	160 лв.

	Дясна, остъклена плъзгаща се врата с отварящо се стъкло
	PLDCVO
	O
	-
	-
	-
	400 лв.

	Неостъклена лява плъзгаща се врата
	PLGCT
	O
	-
	-
	-
	890 лв.

	Остъклена лява плъзгаща се врата
	PLGCVF
	O
	-
	-
	-
	1 000 лв.

	ABS+всесезонни гуми
	PNEUTT ABS
	O
	O
	-
	O
	1 850 лв.

	Неотварящи се панели на левите странични прозорци
	PNLGVF
	O
	-
	-
	-
	180 лв.

	Отварящи се панели на левите странични прозорци
	PNLGVO
	O
	-
	-
	-
	250 лв.

	Ел. преоборудване
	PRELE
	O
	O
	O
	O
	190 лв.

	Радио CD 4X15W RDS с управление от волана + Преокабеляване за телефон
	PRETEL RAD02
	O
	O
	O
	O
	830 лв.

	Радио 2X15W с управление от волана + Преокабеляване за телефон
	PRETEL RAD04
	O
	O
	O
	O
	620 лв.

	Фарове за мъгла
	PROJAB
	O
	O
	O
	O
	250 лв.

	Халки за закрепване на товара
	PTANPC
	O
	-
	-
	-
	180 лв.

	Радио CD 4X15W RDS с управление от волана
	RAD02
	O
	O
	O
	O
	660 лв.

	Радио 2X15W с управление от волана
	RAD04
	O
	O
	O
	O
	450 лв.

	ABS и система за помощ при паркиране
	RDPROX ABS
	O
	-
	-
	-
	2 500 лв.

	Регулатор на скоростта (круиз контрол)+ABS+Борд компютър
	REGVIT ABS ADAC
	O
	O
	-
	O
	1 900 лв.

	Дневни светлини
	RUNLI
	O
	O
	O
	O
	160 лв.

	Без преден подлакътник
	SACCAV
	O
	O
	O
	O
	-50 лв.

	Предни отопляеми седалки+Ел. стъкла и огледала
	SGACHA LVAVEL RETROE
	O
	O
	O
	O
	1 000 лв.

	Предни отопляеми седалки+Импулсно ел. управление на предните стъкла и eл. огледала
	SGACHA LVAVIP RETROE
	O
	O
	O
	O
	1 100 лв.

	Система за заключване с три бутона и ел. преоборудване
	SOP03 PRELE
	O
	-
	-
	-
	1 100 лв.

	Без защитни лайсни на веждите
	SSBAV
	O
	-
	-
	-
	-175 лв.

	Голямо външно огледало+Ел. стъкла и огледала
	RGRAND LVAVEL RETROE
	-
	O
	-
	-
	720 лв.

	Голямо външно огледало+Импулсно ел. управление на предните стъкла и eл. Огледала
	RGRAND LVAVIP RETROE
	-
	O
	-
	-
	780 лв.

	Платформа с падащи алуминиеви страници
	RIDRAB
	-
	O
	-
	O
	4 200 лв.

	Средно по големина външно огледало
	RMOYEN
	-
	O
	-
	-
	200 лв.

	Без пасажерска седалка
	SSGPAS
	O
	O
	O
	O
	-200 лв.

	Аналогов тахограф
	CTL3
	-
	-
	O
	-
	1 000 лв.

	Дигитален тахограф
	CTL5
	-
	-
	O
	-
	1 200 лв.

	Ограничител на скоростта (90 км/ч)
	LVTR01
	-
	-
	O
	-
	150 лв.

	Всесезонни гуми
	PNEUTT
	-
	-
	O
	-
	380 лв.

	Регулатор на скоростта (круиз контрол)+Борд компютър
	REGVIT ADAC
	-
	-
	O
	-
	390 лв.

	Без ABS
	SSABS
	-
	-
	O
	-
	-380 лв.

	Боя металик или специфичен цвят
	PM or CONTR
	O
	O
	O
	O
	870 лв.


S = стандартно оборудване; О = опция; - = не се предлага

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФУРГОН
	 
	 
	 
	D1
	D2

	ВЕРСИЯ
	
	Максимално допустимо тегло (t)
	3.5
	3.5

	 
	
	L
	L1
	L2
	L3
	L2
	L3

	 
	
	H
	H1
	H2
	H2
	H2
	H2

	 
	
	Мотор
	G9U (M2)
	G9U (M1)

	Екологични норми 
	 
	 
	Euro4
	Euro4

	TVV
	 
	 
	FDC2D6
	FDC2H6
	FDC2L6
	FDC1H6
	FDC1L6

	 
	
	Брой места
	2 / 3
	2 / 3

	ДВИГАТЕЛ
	 
	Тип мотор
	G9U 650
	G9U 650

	 
	
	Работен обем (cm3)
	2500
	2500
	2500

	 
	
	Диаметър на цилиндъра x ход на буталото  (mm)
	87 x 92
	87 x 92

	 
	
	Брой цилиндри
	4
	4

	 
	
	Брой клапани
	16
	16

	 
	
	Максимална мощност kW CEE (к.с. по DIN) при обор. в мин.
	74 (100) при 3500
	88 (120) при 3500

	 
	
	Максимален въртящ момент (Nm СЕЕ) при обор. в мин.
	260 при 1600
	300 при 1600

	 
	
	Горивна система
	Директно с Common Rail
	Директно с Common Rail

	 
	
	Гориво
	Дизел
	Дизел

	 
	 
	Катализатор
	Серия
	Серия

	СКОРОСТНА КУТИЯ
	 
	Вид
	BVM
	BVM
	BVM

	 
	 
	Тип
	PF6
	PF6
	PF6

	 
	
	Брой предавки за напред
	6
	6
	6

	 
	
	Скорост при 1000 об./мин.: на 1-ва предавка
	6.89
	6.89
	6.89

	 
	
	На 2-ра предавка
	12.88
	12.88
	12.88

	 
	
	На 3-та предавка
	20.76
	20.76
	20.76

	 
	
	На 4-та предавка
	29.52
	29.52
	29.52

	 
	
	На 5-та предавка
	38.09
	38.09
	38.09

	 
	 
	На 6-та предавка
	45.12
	45.12
	45.12

	УПРАВЛЕНИЕ
	 
	Серво
	Серия
	Серия

	 
	
	Радиус на завой между тротоари (m)
	12.07
	13.75
	15.2
	13.75
	15.2

	 
	
	Радиус на завой между стени (m)
	12.48
	14.11
	15.68
	14.11
	15.68

	 
	
	Брой обороти на волана
	3.57
	3.57

	СПИРАЧКИ
	 
	Предни
	вентилирани дискове
	вентилирани дискове

	 
	
	Задни
	дискове
	дискове

	КОЛЕЛА И ГУМИ
	 
	Джанти съгласно оборудване (")
	6 J 16
	6 J 16

	 
	
	Предни и задни гуми съгласно оборудване
	225/65 R 16
	225/65 R 16

	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Максимална скорост (км/ч)
	140
	138
	144

	АЕРОДИНАМИКА
	 
	Коефициент на въздушно съпротивление, Cx
	0.41
	0.41

	РАЗХОД НА ГОРИВО (л/100 км)
	CO² емисии (гр./км)*
	230
	232
	232

	Стандарт СЕЕ № 99/100
	Градски*
	10.6
	10.7
	10.7

	 
	
	Извънградски*
	7.7
	7.8
	7.8

	 
	
	Смесен*
	8.7
	8.8
	8.8

	ОБЕМИ
	 
	Горивен резервоар (л)
	100
	100

	МАСА (кг)
	 
	Маса при празен автомобил
	1825
	1894
	1937
	1894
	1937

	 
	
	При празен автомобил върху предна ос
	1185
	1233
	1264
	1233
	1264

	 
	
	При празен автомобил върху задна ос
	640
	661
	673
	661
	673

	 
	
	Максимално допустимо тегло с пълен товар  (M.M.A.C.)
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500

	 
	
	Максимален товар върху предна ос
	1850
	1850
	1850
	1850
	1850

	 
	
	Максимален товар върху задна ос
	2060
	2060
	2060
	2060
	2060

	 
	
	Общо тегло (P.T.R.)
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500

	 
	
	Полезен товар max (C.U.)
	1675
	1606
	1563
	1606
	1563

	 
	
	Полезен товар min (C.U.)
	1405
	1323
	1264
	1323
	1264

	 
	
	Максимално допустима маса на ремарке със спирачки
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	 
	 
	Максимално допустима маса на ремарке без спирачки
	750
	750
	750
	750
	750


* : Разходните норми са получени при тестове на комби и поради това данните са индикативни и не обвързват производителя

ШАСИ КАБИНА
ДВОЙНА КАБИНА
САМОСВАЛ
	 
	 
	 
	D1
	D2

	 
	 
	 
	ШАСИ КАБИНА
	ДВОЙНА КАБИНА
	САМОСВАЛ единична кабина
	САМОСВАЛ двойна кабина
	ШАСИ КАБИНА
	ДВОЙНА КАБИНА
	САМОСВАЛ единична кабина
	САМОСВАЛ двойна кабина

	ВЕРСИЯ
	
	Максимално допустимо тегло (t)
	3.5
	3.5

	 
	
	L
	L3
	L3
	L2
	L3
	L3
	L3
	L2
	L3

	 
	
	H
	H1
	H1
	H1
	H1
	H1
	H1
	H1
	H1

	 
	
	Мотор
	G9U (M2)
	G9U (M1)

	Екологични норми 
	 
	 
	Euro4
	Euro4

	TVV
	 
	 
	UDC2K6
	HDC2K6
	UDC2G6
	HDC2K6
	UDC1K6
	HDC1K6
	UDC1G6
	HDC1K6

	
	
	Брой места
	2 / 3
	7
	
	7
	2 / 3
	7
	
	7

	ДВИГАТЕЛ
	 
	Тип мотор
	G9U 650
	G9U 650

	
	
	Работен обем (cm3)
	2500
	2500

	
	
	Диаметър на цилиндъра x ход на буталото  (mm)
	87 x 92
	87 x 92

	
	
	Брой цилиндри
	4
	4

	
	
	Брой клапани
	16
	16

	
	
	Максимална мощност kW CEE (к.с. по DIN) при обор. в мин.
	74 (100) при 3500
	88 (120) при 3500

	
	
	Максимален въртящ момент (Nm СЕЕ) при обор. в мин.
	260 при 1600
	300 при 1600

	
	
	Горивна система
	Директно с Common Rail
	Директно с Common Rail

	
	
	Гориво
	Дизел
	Дизел

	 
	 
	Катализатор
	Серия
	Серия

	СКОРОСТНА КУТИЯ
	Вид
	BVM
	BVM

	 
	 
	Тип
	PF6
	PF6
	PF6
	PF6
	PF6
	PF6
	PF6
	PF6

	 
	
	Брой предавки за напред
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	 
	
	Скорост при 1000 об./мин.: на 1-ва предавка
	6.89
	6.89
	6.89
	6.89
	6.89
	6.89
	6.89
	6.89

	 
	
	На 2-ра предавка
	12.88
	12.88
	12.88
	12.88
	12.88
	12.88
	12.88
	12.88

	 
	
	На 3-та предавка
	20.76
	20.76
	20.76
	20.76
	20.76
	20.76
	20.76
	20.76

	 
	
	На 4-та предавка
	29.52
	29.52
	29.52
	29.52
	29.52
	29.52
	29.52
	29.52

	 
	
	На 5-та предавка
	38.09
	38.09
	38.09
	38.09
	38.09
	38.09
	38.09
	38.09

	 
	 
	На 6-та предавка
	45.12
	45.12
	45.12
	45.12
	45.12
	45.12
	45.12
	45.12

	УПРАВЛЕНИЕ
	 
	Серво
	Серия
	Серия

	 
	
	Радиус на завой между тротоари (m)
	15.2
	15.2
	13.75
	15.2
	15.2
	15.2
	13.75
	15.2

	 
	
	Радиус на завой между стени (m)
	15.68
	15.68
	14.11
	15.68
	15.68
	15.68
	14.11
	15.68

	 
	
	Брой обороти на волана
	3.57
	3.57
	3.57
	3.57
	3.57
	3.57
	3.57
	3.57

	СПИРАЧКИ
	 
	Предни
	вентилирани дискове
	вентилирани дискове

	 
	
	Задни
	дискове
	дискове

	КОЛЕЛА И ГУМИ
	 
	Джанти съгласно оборудване (")
	6 J 16
	6 J 16

	 
	
	Предни и задни гуми съгласно оборудване
	225/65 R 16
	225/65 R 16

	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Максимална скорост (км/ч)
	-
	около 135
	-
	около 135

	АЕРОДИНАМИКА
	 
	Коефициент на въздушно съпротивление, Cx
	-
	3,85/0,41
	-
	3,85/0,41

	РАЗХОД НА ГОРИВО (л/100 км)

CO² емисии (гр./км)*
	-
	-

	Стандарт СЕЕ № 99/100

Градски*
	
	

	 

Извънградски*
	
	

	 

Смесен*
	
	

	ОБЕМИ
	 
	Горивен резервоар (л)
	100
	70
	100
	70
	100
	70
	100
	70

	МАСА (кг)
	 
	Маса при празен автомобил
	1648
	1805
	2272
	2447
	1648
	1805
	2272
	2447

	
	
	При празен автомобил върху предна ос
	1250
	1336
	1314
	1394
	1250
	1336
	1314
	1394

	
	
	При празен автомобил върху задна ос
	398
	469
	958
	1053
	398
	469
	958
	1053

	
	
	Максимално допустимо тегло с пълен товар P.T.A.C
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500

	
	
	Максимален товар върху предна ос
	1850
	1850
	1850
	1850
	1850
	1850
	1850
	1850

	
	
	Максимален товар върху задна ос
	2060
	2060
	2060
	2060
	2060
	2060
	2060
	2060

	
	
	Общо тегло (P.T.R.)
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500

	
	
	Полезен товар max (C.U.)
	1852
	1695
	1228
	1053
	1852
	1695
	1228
	1053

	
	
	Полезен товар min (C.U.)
	1757
	1601
	1177
	1002
	1757
	1601
	1177
	1002

	
	
	Максимално допустима маса на ремарке със спирачки
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	 
	 
	Максимално допустима маса на ремарке без спирачки
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750


* : Разходните норми са получени при тестове на комби и поради това данните са индикативни и не обвързват производителя

РАЗМЕРИ, мм

	
	ФУРГОН
	CC
	DC

	
	L1H1
	L2H2
	L3H2
	L3H1
	L3H1

	Товарен обем
	8 м³
	10.8 м³
	12.6 м³
	-
	-

	
	
	
	
	
	

	A (междуосие)
	3 078
	3 578
	4 078
	4 078
	4 078

	B (обща дължина)
	4 899
	5 399
	5 899
	5 869
	5 869

	B2 (дължина с отворени задни врати)
	5 721
	6 221
	6 721
	-
	-

	C (преден надвес)
	862
	862
	862
	862
	862

	D (заден надвес)
	959
	959
	959
	929
	929

	E (предна следа)
	1 740
	1 740
	1 740
	1 740
	1 740

	F (задна следа)
	1 725
	1 725
	1 725
	1 725
	1 725

	G (ширина без огледала)
	1 990
	1 990
	1 990
	1 990
	1 990

	G1 (ширина с огледала)
	2 361
	2 361
	2 361
	2 361
	2 361

	H (височина)
	2 232
	2 486
	2 484
	2 194
	2 202

	J
	543
	540
	537
	-
	-

	K (просвет)
	150
	150
	150
	150
	150

	Y
	1 516
	1 382
	1 382
	-
	-

	Y1
	1 515
	1 515
	1 515
	-
	-

	Y2 (вътр. ширина между калниците)
	1 282
	1 282
	1 282
	-
	-

	Y3 (макс. вътр. ширина)
	1 764
	1 764
	1 764
	-
	-

	Z (височина при отворени задни врати)
	1 632
	1 874
	1 874
	-
	-

	Z1 (дължина на товарното пространство)
	2 634
	3 134
	3 634
	-
	-

	Z2
	1 555
	1 800
	1 800
	-
	-

	Z3 (дължина на каросерията)
	-
	-
	-
	3 654
	2 904
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