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SYMBOL

Ценова листа, валидна от 2 юли 2007
	Цени, според моторизация и ниво на оборудване
	AUTHENTIC
	EXPRESSION

	1.4 75 к.с. бензин
	16 300
	20 000

	1.5 70 к.с. дизел
	19 300
	23 000


Цени в лв. с ДДС

CТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
	AUTHENTIC

	

	Активна и пасивна безопасност
	

	Предна въздушна възглавница за водача (60 литра)
	ABCO01

	Три задни 3-точкови предпазни колани 
	CMAR3P

	Ограничител на натоварването при обтягане на коланите (SRP)
	

	Предни подглавници, регулируеми по височина
	

	Метална защитна кора под двигателя
	PROSCS

	Купе, устойчиво на деформация с усилване във вратите
	

	Комфорт и функционалност
	

	Стандартно отопление
	CHAUFO

	Фиксирана седалка на водача
	COFIXE

	Стъклочистачки без автоматично действие
	EVMANU

	Ел. блокировка на задните врати за обезопасяване на децата
	

	Осветление в купето и багажното отделение
	

	Заключваща се хладилна жабка (при наличие на климатик)
	

	Прогресивно загасване на осветлението в купето
	

	Подвижен пепелник и запалка
	

	Автоматично осветление на багажника при отваряне
	

	Звукова сигнализация за забравени включени светлини
	

	Видимост/Светлини
	

	Отопляемо задно стъкло
	LAC

	Двойнооптични фарове
	PROJDO

	Високо разположен трети стоп
	FSTPO

	Регулируеми от купето странични огледала
	RETROR

	Управление и контролни уреди
	

	Система за бордова диагностика (On Board Diagnostic System OBD) (за 1.5 dCi)
	OBDIES

	Сервоусилване на волана (само за 1.5 dCi)
	DA

	Индикатор за температурата на охладителната течност
	

	Подгряване на двигателя (само за 1.5 dCi)
	THEPLG

	Екстериор
	

	Тонирани стъкла
	VT

	Брони в цвета на купето
	BCTC

	Стоманени джанти 14'' с тасове
	JANTOL

	Защита на автомобила
	

	Електронен имобилайзер
	ANTIDI

	EXPRESSION включва Authentic плюс:

	Активна и пасивна безопасност

	ABS
	ABS

	Предна въздушна възглавница за пътника до водача (150 литра)
	ABPA01

	Три задни подглавника, регулируеми по височина
	3ATRPH

	Комфорт
	

	Климатик 
	CA

	Регулируем по височина волан
	VOLRH

	Предни електрически стъкла
	LVAVEL

	Индикатор за външна температура
	TETA

	Функционална задна седалка 1/1
	BANAR

	Регулируема по височина седалка на водача
	COREHA

	Дистанционно управление на централното заключване
	CPETIR

	Видимост/Светлини
	

	Предни фарове за мъгла
	PROJAB

	Електрически управляеми и отопляеми външни огледала
	RETROE

	Асферично огледало за обратно виждане
	

	Управление и контролни уреди
	

	Борд компютър и оборотомер
	ADAC CTMOT

	Часовник в централната конзола
	

	Екстериор
	

	Външни огледала в цвета на купето
	RETC

	Аудио
	

	Радио CD 4X15W, 6 предни високоговорителя, с визуализация на информационния дисплей
	RAD13


ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
	
	
	AUTHENTIC
	EXPRESSION
	Цена в лв. с ДДС

	ABS + Въздушна възглавница за пътника до водача
	PACK2
	O
	S
	1 520

	Климатик ( за 1.5 dCi )
	CA
	O
	S
	1 680

	Климатик и сервоуправление (за 1.4)
	CA  DA
	O
	S
	2 290

	Дистанционно централно заключване
	CPETIR
	O
	S
	240

	Сервоуправление (за 1.4)
	DA
	O
	S
	690

	Радиокасетофон 2X15W, 2 предни високоговорителя, вграден дисплей
	RAD10
	O
	-
	470

	Радио CD 2x15 W, 2 предни високоговорителя, вграден дисплей
	RAD08
	O
	-
	550

	Електронен климатик
	CAREG
	-
	O
	350

	Алуминиеви джанти 14''
	JANALU
	-
	O
	550

	Задни електрически стъкла
	LVAREL
	-
	O
	190

	Боя металик или специфичен цвят*
	PM or CONTR
	O
	O
	470


S = стандартно оборудване; О = опция; - = не се предлага
*при поръчка на специфичен цвят независимо от нивото на оборудване външните елементи на автомобила (брони, предрадиаторна решетка, огледала) не са в цвета на купето
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	
	1.4 8V 75 к.с
EURO4
	1.5 dCi 70 к.с.
EURO4

	ДВИГАТЕЛ
	K7J 700 бензин

многоточков


	K9K 714 дизел

Direct common rail

	Работен обем (см3)
	1 390
	1 461

	Диаметър на цилиндъра х ход на буталото (мм)
	79.5 х 70
	76  x 80.5

	Брой цилиндри
	4
	4

	Брой клапани
	8
	8

	Максимална мощност (kW (кс)/обор.)
	55 (75) / 5 500
	50 (70) / 4 000

	Максимален въртящ момент (Nm/oбор.)
	114 / 4 250
	160 / 1 500

	СКОРОСТНА КУТИЯ 

	Вид
	5-степенна, механична

	Тип
	JB1 926
	JH3 145

	Скорост при 1000 об./мин. :                                           на 1-ва предавка
	6.79
	8.90

	на 2-ра предавка:
	12.36
	16.07

	на 3-та предавка:
	19.16
	22.66

	на 4-та предавка:
	26.19
	30.98

	на 5-та предавка:
	31.85
	40.57

	Максимална скорост (км/ч)
	170
	167

	Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.)
	12.5
	14.4

	РАЗХОД НА ГОРИВО (л/100 км)

Стандарт СЕЕ № 99/100

	Среден
	7.1
	5.5

	Извънградски
	5.7
	4.0

	Градски
	9.7
	4.5

	CO2 емисии - смесен цикъл (гр/км)
	168
	120

	КОЛЕЛА И ГУМИ

	Джанти съгласно оборудване
	5.5 J 14

	Предни и задни гуми съгласно оборудване
	175/65 R 14T
	175/65 R 14

	ОБЕМИ

	Резервоар (л)
	50

	Обем на багажника (л)
	510

	РАЗМЕРИ (мм)

	Междуосие (мм)
	2 472

	Дължина (мм)
	4 191

	Широчина (мм)
	1 639

	Височина (мм)
	1 440

	МАСА (кг)

	Маса при празен автомобил
	940
	950

	Максимално допустимо тегло с пълен товар  (M.M.A.C.)
	1 460
	1 505

	Полезен товар
	440
	430
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