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пътническо KANGOO
Ценова листа, валидна от 2 юли 2007
	Цени, според моторизация и ниво на оборудване 
	E0

KA
	E1

JE
	E2+

IC
	E2+
4x4

	1.2 75 к.с.
	
	22 770
	
	

	1.5 dCi 70 к.с.
	23 870
	24 870
	27 870
	

	1.5 dCi 85 к.с.
	
	
	29 670
	

	1.6 16V 95 к.с.
	
	
	
	32 910


Цени в лв. с ДДС
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
	KA (Authentique)

	Активна и пасивна безопасност
	

	Въздушна възглавница за водача
	ABCO01

	Регул . по височина подглавници на предните седалки
	ATAVPH

	Триточков, инерционен, регулируем по височина предпазен колан за водача и пасажера
	

	Три 3-точкови инерционни, предпазни колани на задната седалка
	CMAR3P

	Метална защита под двигателя и резервоара
	PROSC2

	Три регулируеми подглавника на задната седалка
	3ATRPH

	Комфорт
	

	Механично управление на предните стъкла
	LVM

	Тонирани стъкла
	VT

	Стандартно отопление
	CHAUFO

	Запалка и пепелник
	ALCIAV CENDAV

	Видимост/Светлини
	

	Ръчно регулируеми външни странични огледала
	RET01

	Управление и контролни уреди
	

	Сервоусилване на волана
	DA

	Система за бордова диагностика (On Board Diagnostic System OBD) (без 1.2)
	OBDIES

	Функционалност
	

	Функционална задна седалка 1/3 2/3
	FBANAR

	Пасажерска седалка с функционалност "кушет"
	PACOUC

	Дясно фиксирано стъкло на товарната част
	CUDFX

	Остъклена, еднокрила, отваряща се нагоре задна врата
	HAYVIT

	Чистачка на задното стъкло
	ELA

	Ляво странично фиксирано стъкло
	VLGFX

	Дясна, остъклена плъзгаща се врата с фиксирано стъкло
	PLDCVF

	Усилено задно окачване (без 1.2) и увеличена товароносимост  
	CHANOP

	Каучуково покритие на товарното отделение
	TACHCA

	Екстериор
	

	Декоративни тасове
	ENJAUT

	Стоманени джанти 14''
	RTOL14

	Нормална резервна гума
	PNSTRD

	JE (Pack Authentique) (включва KA+)

	Централно дистанционно заключване
	CPE

	Ключ с два бутона
	SOP02

	Ляво странично отварящо се стъкло
	VLGCL

	Дясна остъклена плъзгаща се врата с отварящо се стъкло
	PLDCVO

	Мокетно покритие
	MOQUET

	Жабка с вратичка
	PRTBAG

	Покривало за багажника
	CCHBAG

	IC (Confort Expression) (включва JE+)

	Вътрешна странична тапицерия на товарна част
	HLIN01

	Лавица за багаж над сенниците
	RANPAV

	Въздушна възглавница за пътника до водача
	ABPA01

	Място за багаж в седалката на пътника до водача
	AVBAC

	Масички ̎самолетен тип̎
	AVTBAR

	Аксесоари в цвета на купето
	ACCTC

	Ел. управляеми странични огледала
	RET02

	Ел. управление на предните стъкла
	LVE

	Климатик с рециклаж на въздуха в купето и поленов филтър
	CA FIPOU

	Подлакътник
	ACCOUD

	Радио CD 2х15 W с дисплей на таблото
	RAD05

	Ляво фиксирано стъкло на товарната част
	CUGFX

	Лява плъзгаща се врата с отварящо се стъкло
	PLGCVO


Специфично оборудване за 4х4 (включва IC+)
Регулируеми по височина наклоняеми подглавници на предните седалки
Борд компютър
Антиблокираща система на спирачките (ABS)
Нормална товароподемност
Поставки за багаж над седалките

Аксесоари в цвета на купето
Фарове за мъгла

Стоманени джанти 15''
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 
	
	
	KA
	JE
	IC и 4х4
	Цена, лв. с ДДС

	Странични въздушни възглавници отпред
	ABLAV
	-
	-
	O
	1000 лв.

	Въздушна възглавница за пътника до водача
	ABPA01
	O
	O
	S
	331 лв.

	ABS (S за 4x4)
	ABS
	O
	O
	O
	900 лв.

	Място за багаж в седалката на пътника до водача (за 4x4)
	AVBAC
	-
	-
	O
	110 лв.

	Релси за багажник на покрива
	BARTOI
	-
	-
	O
	360 лв.

	Климатик с рециклаж на въздуха в купето и поленов филтър
	CA FIPOU
	-
	O
	S
	1 320 лв.

	Поленов филтър
	FIPOU
	-
	O
	S
	240 лв.

	Дистанционно централно заключване
	CPE SOP02
	O
	S
	S
	195 лв.

	Подвижна мрежа за отделяне на товарния отсек
	FIRBAG
	-
	-
	O
	200 лв.

	Остъклена, асиметрична,  двукрила задна врата + жирафон
	GIRAPL POARVI
	-
	O
	O
	540 лв.

	Ел. управление на предните стъкла
	LVE
	-
	O
	S
	255 лв.

	Импулсно ел. управление на предните стъкла и разделно заключване на задната и предната част на автомобила (за 4x4)
	LVI PRELE SOP05
	-
	-
	O
	650 лв.

	Остъклена, асиметрична,  двукрила задна врата
	POARVI
	O
	O
	O
	120 лв.

	Лява, остъклена плъзгаща се врата с отварящо се стъкло+ Ляво фиксирано стъкло на товарната част
	PKPLS

(PLGCVO+CUGFX)
	-
	O
	S
	850 лв.

	Фарове за мъгла (S за 4x4)
	PROJAB
	-
	-
	O
	220 лв.

	Радио CD 4x15W с дисплей на таблото (S за 4x4)
	RAD04
	-
	-
	O
	690 лв.

	Радио CD 2x15W с дисплей на таблото
	RAD05
	-
	O
	S
	630 лв.

	Радио CD 2x15W с интегриран дисплей
	RAD06
	O
	-
	-
	600 лв.

	Радио CD MP3 4x15W с дисплей на таблото (без 4x4)
	RAD10
	-
	-
	O
	760 лв.

	Алуминиеви джанти 14" (без 4x4)
	RALU14
	-
	-
	O
	550 лв.

	Лавица за багаж над сенниците
	RANPAV
	-
	O
	S
	90 лв.

	Поставки за багаж над седалките (S за 4x4)
	RANSUP
	-
	-
	O
	380 лв.

	Огледало за деца (без 4x4)
	RETENF
	-
	-
	O
	50 лв.

	Ел. огледала
	RET02
	-
	O
	S
	150 лв.

	Без лавица за багаж над сениците (без 4x4)
	SRANAV
	-
	-
	O
	-30 лв.

	Електрически управляем панорамен люк на покрива, без лавица за багаж над сениците (без 4x4)
	TOPAEL SRANAV
	-
	-
	O
	1 700 лв.

	Боя металик или специфичен цвят
	PM or CONTR
	O
	O
	O
	530 лв.


S = стандартно оборудване; О = опция; - = не се предлага
ЦВЕТОВЕ
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*металик

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
	
	1.2 16V 75 к.с.

EURO4
	1.5 dCi 70 к.с.

EURO4
	1.5 dCi 85 к.с.

EURO4
	1.6 16V 95 к.с. 4x4

EURO4

	ДВИГАТЕЛ
	D4F бензин многоточков
	K9K дизел Direct Common rail с турбо
	K9K дизел Direct Common rail с турбо
	K4M бензин многоточков

	Работен обем (см³)
	1 149
	1 461
	1 461
	1 598

	Брой цилиндри
	4
	4
	4
	4

	Брой клапани
	16
	8
	8
	16

	Максимална мощност kW CEE (к.с. по DIN) при обор. в мин.
	55 (75)  при 5500
	50 (70) при 4000
	62 (84) при 3750
	70 (95)  при 5000

	Максимален въртящ момент (Nm СЕЕ) при обор. в мин
	105 при 3500
	160 при 1500
	200 при 1750
	148 при 3750

	СКОРОСТНА КУТИЯ
	
	
	
	

	Вид
	5-степенна, механична
	5-степенна, механична
	5-степенна, механична
	5-степенна, механична

	Тип
	JB1
	JH3
	JR5
	JC7

	Скорост при 1000 об./мин.: на 1-ва предавка
	6.61
	8.5
	8.65
	7.16

	На 2-ра предавка
	12.03
	15.39
	15.75
	13.03

	На 3-та предавка
	17.69
	21.7
	24.4
	19.16

	На 4-та предавка
	23.94
	29.5
	33.2
	24.33

	На 5-та предавка
	30.03
	38.8
	42.6
	29.91

	На задна предавка
	6.95
	8.09
	9.1
	7.52

	УПРАВЛЕНИЕ
	
	
	
	

	Радиус на завой (m)
	10.4
	10.4
	10.4
	11

	Брой обороти на волана
	3.4
	3.4
	3.4
	3.3

	КОЛЕЛА И ГУМИ
	
	
	
	

	Предни и задни гуми съгласно оборудване
	165/70 R14 C
	165/70 R14 C
	165/70 R14 C
	185/65 R15

	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	
	
	
	

	Максимална скорост (км/ч)
	154
	148
	157
	153

	Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.)
	14.2
	16
	11.3
	13.1

	РАЗХОД НА ГОРИВО (л/100 км)
Стандарт СЕЕ № 99/100
	
	
	
	

	CO² емисии (гр./км)
	165
	147
	139
	205 (208)

	Градски
	9
	6
	5.9
	10.8 (10.9)

	Извънградски
	5.8
	5.2
	4.9
	7.3 (7.4)

	Смесен
	7
	5.5
	5.3
	8.6 (8.7)

	ОБЕМИ
	
	
	
	

	Горивен резервоар (л)
	50
	50
	50
	60

	Обем на багажника (л)
	650/2 600
	650/2 600
	650/2 600
	550/2 500

	РАЗМЕРИ
	
	
	
	

	Дължина х ширина х височина
	4 035 х 1 672 х 1 810
	

	МАСА (кг)
	
	
	
	

	Маса при празен автомобил
	1 085
	1 160
	1 170
	1 300

	Максимално допустимо тегло с пълен товар  (M.M.A.C.)
	1 720
	1 805
	1 815
	1 850

	Полезен товар max (C.U.)
	635
	645
	645
	550

	Максимално допустима маса на ремарке със спирачки
	1 100
	1 300
	1 300
	1 200

	Максимално допустима маса на ремарке без спирачки
	580
	618
	623
	685








Ледниково   бяло


389





Интензивно синьо


I44*





Ментово синьо


J42*





Сребристо сиво


B64*





Лимонено жълто


396





Ярко червено


719





Тъмно червено


713*





Тревно зелено


D96*
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