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KANGOO EXPRESS
Ценова листа, валидна от 2 юли 2007
	Цени, според моторизация и ниво на оборудване 
	E0

Comfort
	E1

Grand Comfort

	1.2 75 к.с. бензин
	19 780 
	

	1.5 dCi 70 к.с. дизел
	22 780
	23 980

	1.5 dCi 85 к.с. дизел
	
	26 140


Цени в лв. с ДДС
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
	Comfort

	Активна и пасивна безопасност
	

	Въздушна възглавница за водача
	ABCO01

	Рег. по височина подглавници на предните седалки
	ATARPH

	Триточков, инерционен, регулируем по височина предпазен колан за водача и пасажера
	CEPA

	Метална защита под двигателя и резервоара
	PROSC2

	Комфорт
	

	Механично управление на предните стъкла
	LVM

	Тонирани стъкла
	VT

	Стандартно отопление
	CHAUFO

	Запалка и пепелник
	ALCIAV CENDAV

	Видимост/Светлини
	

	Ръчно регулируеми външни странични огледала
	RET01

	Управление и контролни уреди
	

	Сервоусилване на волана
	DA

	Система за бордова диагностика (On Board Diagnostic System OBD) (без двигател 1.2)
	OBDIES

	Функционалност
	

	Товароносимост + (без двигател 1.2)
	CHANOP

	Пасажерска седалка с функционалност "кушет"
	PACOUC

	Асиметрична неостъклена двукрила задна врата
	POARPL

	Остъклена  метална преграда
	CLCVIT

	Екстериор
	

	Декоративни тасове
	ENJAUT

	Стоманени джанти 14''
	RTOL14

	Нормална резервна гума
	PNSTRD

	Защита на автомобила
	

	Електронен имобилайзер
	ANTID

	Grand Comfort (включва Confort +)

	Повишена товароносимост – 800kg
	CHAAUG

	Сгъваема пасажерска седалка с тръбна модулна преграда
	CLPIV PARERE

	Подлакътник
	ACCOUD

	Място за багаж в седалката на пътника до водача
	AVBAC

	Централно дистанционно заключване
	CPE

	Ключ с два бутона
	SOP02

	Лавица за багаж над сенниците
	RANPAV

	Дясна, неостъклена странична плъзгаща се врата
	PLDCT

	Мокет
	MOQUET

	Вътрешна странична тапицерия на товарна част
	HLIN01

	Каучуково покритие на товарното отделение
	TACHCA


ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
	
	
	E0

Comfort
	E1

Grand Comfort
	Цена, лв. с ДДС

	Странични въздушни възглавници отпред+Въздушна възглавница за пътника до водача
	ABLAV ABPA01
	-
	O
	1 320 лв.

	Въздушна възглавница за пътника до водача
	ABPA01
	O
	O
	330 лв.

	ABS
	ABS
	O
	O
	900 лв.

	Релси за багажник на покрива
	BARTOI
	-
	O
	360 лв.

	Климатик с рециклаж на въздуха в купето и поленов филтър
	CA FIPOU
	O
(само за 1.5 dCi)
	O
	1 320 лв.

	Сгъваема пасажерска седалка с тръбна модулна преграда
	CLPIV  PARERE
	O
	S
	420 лв.

	Тръбна преграда зад водача
	CLTU1
	O
	-
	-144 лв.

	Дистанционно централно заключване
	CPE SOP02
	O
	S
	195 лв.

	Остъклена задна врата с чистачка
	ELA POARVI
	-
	O
	240 лв.

	Поленов филтър
	FIPOU
	-
	O
	240 лв.

	Жирафон
	GIRAPL
	-
	O
	504 лв.

	Ел. управление на предните стъкла
	LVE
	-
	O
	255 лв.

	Сгъваема пасажерска седалка
	PARERE
	O
	S
	240 лв.

	Борд компютър + ел. огледала (за 1.5 70 к.с.)
	PKELEC - ADAC+RET02
	-
	O
	204 лв.

	Ел. преоборудване+ Ключ с три бутона +Импулсни ел. стъкла
	PKELET - PRELE+SOP05+LVI
	-
	O
	636 лв.

	Дясна, неостъклена странична плъзгаща се врата
	PLDCT
	O
	S
	636 лв.

	Дясна, остъклена плъзгаща се врата+Остъклена задна врата с чистачка
	PLDCVF ELA POARVI
	-
	O
	780 лв.

	Неостъклена лява плъзгаща се врата
	PLGCT
	-
	O
	636 лв.

	Фарове за мъгла
	PROJAB
	-
	O
	220 лв.

	Радио  2x15W с интегриран дисплей
	RAD01
	O
	O
	480 лв.

	Радио CD  2x15W с дисплей на таблото
	RAD05
	-
	O
	630 лв.

	Ел. огледала (за 1.5 85 к.с.)
	RET02
	-
	O
	150 лв.

	Боя металик или специфичен цвят
	PM or CONTR
	O
	O
	530 лв.


S = стандартно оборудване; О = опция; - = не се предлага
ЦВЕТОВЕ
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*металик
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
	
	1.2 16V 75 к.с.
	1.5 dCi 70 к.с.
	1.5 dCi 85 к.с.

	ДВИГАТЕЛ
	D4F бензин многоточков
	K9K дизел Direct Common rail с турбо
	K9K дизел Direct Common rail с турбо

	Екологични норми
	EURO 4
	EURO 4
	EURO 4

	Работен обем (см³)
	1 149
	1 461
	1 461

	Брой цилиндри
	4
	4
	4

	Брой клапани
	16
	8
	8

	Максимална мощност kW CEE (к.с. по DIN) при обор. в мин.
	55 (75)  при 5500
	50 (68) при 4000
	62 (84) при 3750

	Максимален въртящ момент (Nm СЕЕ) при обор. в мин
	105 при 3500
	160 при 1500
	200 при 1750

	СКОРОСТНА КУТИЯ
	
	
	

	Вид
	5-степенна, механична
	5-степенна, механична
	5-степенна, механична

	Тип
	JB1
	JH3
	JR5

	Скорост при 1000 об./мин.: на 1-ва предавка
	6.61
	8.5 / 8.3
	8.45

	На 2-ра предавка
	12.03
	15.39 / 15
	15.4

	На 3-та предавка
	17.69
	21.7 / 21.2
	23.8

	На 4-та предавка
	23.94
	29.5 / 28.8
	32.4

	На 5-та предавка
	30.03
	38.8 / 37.9
	41.65

	На задна предавка
	6.95
	8.09 / 7.9
	8.9

	УПРАВЛЕНИЕ
	
	
	

	Радиус на завой (m)
	10.4
	10.4
	10.4

	Брой обороти на волана
	3.4
	3.4
	3.4

	КОЛЕЛА И ГУМИ
	
	
	

	Предни и задни гуми съгласно оборудване
	175/70 R14
	175/70 R14

165/70 R14 C
	165/70 R14 C

	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	
	
	

	Максимална скорост (км/ч)
	154
	148
	157

	Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.)
	14.2
	16
	11.3

	РАЗХОД НА ГОРИВО (л/100 км)
Стандарт СЕЕ № 99/100
	
	
	

	CO² емисии (гр./км)
	165
	147
	139

	Градски
	9
	6
	5.9

	Извънградски
	5.9
	5.2
	4.9

	Смесен
	7
	5.5
	5.3

	ОБЕМИ
	
	
	

	Горивен резервоар (л)
	50
	50
	50

	Обем на багажника (л)
	2 750/3 000
	2 750/3 000
	2 750/3 000

	МАСА (кг)
	
	
	

	Маса при празен автомобил
	1045
	1110 / 1085
	1090

	Максимално допустимо тегло с пълен товар  (M.M.A.C.)
	1720
	1795 / 1885
	1890

	Полезен товар max (C.U.)
	675
	685 / 800
	800

	Максимално допустима маса на ремарке със спирачки
	660
	895 / 805
	800

	Максимално допустима маса на ремарке без спирачки
	520
	555 / 540
	545








Тъмно червено


713*





Сребристо сиво


B64*





Тревно зелено


D96*





Ментово синьо


J42*





Интензивно синьо


I44*





Ярко червено


719





Лимонено жълто


396





Ледниково   бяло


389
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