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CLIO SOCIETE 2
Ценова листа, валидна от 2 юли 2007
	Цени, според моторизация и ниво на оборудване 
	Generique
	Authentique

	1.2 60 к.с.
	18 900
	

	1.5 dCi 65 к.с.
	
	22 600


Цени в лв. с ДДС
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
	Generique

	Активна и пасивна безопасност
	

	Въздушна възглавница за водача
	ABCO01

	Въздушна възглавница за пътника до водача
	ABPA01

	Метална защита под двигателя и резервоара
	PROSCS

	Система за закрепване на детска седалка ISOFIX на седалката до водача
	ISOFIX

	Триточкови предни предпазни колани
	

	Комфорт
	

	Механично управление на предните стъкла
	LVAVMA

	Стъклочистачки без автоматично действие
	EVMANU

	Тонирани стъкла
	VT

	Стандартно отопление
	CHAUFO

	Видимост/Светлини
	

	Регулируеми от купето странични огледала
	RETROR

	Високо разположен трети стоп
	FSTPO

	Отопляемо задно стъкло с чистачка
	LAC ELA

	Двойнооптични фарове
	PROJDO

	Управление и контролни уреди
	

	Система за бордова диагностика (On Board Diagnostic System OBD) (без 1.2)
	OBDIES

	Оборотомер
	CTMOT

	Регулируем във височина волан 
	VOLRH

	Функционалност
	

	Решетъчна преграда на товарния отсек
	CLCGRI

	Регулируема по височина седалка на водача
	COREHA

	1 фиксирана седалка на пасажера
	PASFIX

	Екстериор
	

	Брони с цвета на купето
	BCTC

	Неотваряеми малки задни стъкла
	CUSFIX

	Сиви огледала за обратно виждане
	RENTC

	Стоманени джанти
	JANTOL

	Допълнителен аеродинамичен елеминт под предната броня
	LAMAVT

	Нормална резервна гума
	RNORM

	Защита на автомобила и пътниците
	

	Дистанционно централно заключване
	CPETIR

	Имобилайзер
	ANTID

	Authentique (включва Generique +)

	Сервоусилване на волана (без двигател 1.2)
	DA

	Предни електрически стъкла с импулсно действие от страната на водача
	LVCIPE


ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 
	
	
	Generique
	Authentique
	Цена, лв. с ДДС

	Покривало за багажник
	CCHBAG
	O
	O
	180 лв.

	Климатик с рециклаж на въздуха в купето и поленов филтър
	CA FIPOU
	O
	-
	1740 лв.

	Климатик с рециклаж на въздуха в купето и поленов филтър+ Подгряване на двигателя
	CA FIPOU THEPLG
	-
	O
	1800 лв.

	Странично неостъклен товарен отсек в цвета на купето
	CUSOPA
	-
	O
	-150 лв.

	Радиокасетофон 2X15W с интегриран дисплей
	RAD01
	O
	O
	440 лв.

	ABS
	ABS
	O
	O
	950 лв.

	Сервоусилване на волана
	DA
	O
	S
	630 лв.

	Предни електрически стъкла с импулсно действие от страната на водача
	LVCIPE
	O
	S
	140 лв.

	Боя металик или специфичен цвят
	PM or CONTR
	O
	O
	470 лв.


S = стандартно оборудване; О = опция; - = не се предлага
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
	
	1.2 8V 60 к.с.
	1.5 dCi 65 к.с.

	ДВИГАТЕЛ
	D7F бензин
многоточков
	K9K дизел Direct Common rail с турбо

	Екологични норми
	EURO 4
	EURO 4

	Работен обем (см³)
	1 149
	1 461

	Брой цилиндри
	4
	4

	Брой клапани
	8
	8

	Максимална мощност kW CEE (к.с. по DIN) при обор. в мин.
	43 (60)  при 5250
	47 (65) при 3750

	Максимален въртящ момент (Nm СЕЕ) при обор. в мин
	93 при 2500
	160 при 1900

	СКОРОСТНА КУТИЯ
	
	

	Вид
	5-степенна, механична
	5-степенна, механична

	Тип
	JB1
	JH3

	Скорост при 1000 об./мин.: на 1-ва предавка
	7.80
	8.9

	На 2-ра предавка
	14.08
	16.07

	На 3-та предавка
	19.85
	22.66

	На 4-та предавка
	25.48
	30.98

	На 5-та предавка
	31.97
	40.57

	УПРАВЛЕНИЕ
	
	

	Радиус на завой (m)
	10.3
	10.3

	Брой обороти на волана
	3.4
	3.4

	КОЛЕЛА И ГУМИ
	
	

	Джанти съгласно оборудване (")
	5.5 J 14
	5.5 J 14

	Предни и задни гуми съгласно оборудване
	175/65 R14
	175/65 R14

	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	
	

	Максимална скорост (км/ч)
	158
	165

	Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.)
	15
	14.9

	РАЗХОД НА ГОРИВО (л/100 км)
Стандарт СЕЕ № 99/100
	
	

	CO² емисии (гр./км)
	143
	115

	Градски
	7.9
	5.4

	Извънградски
	4.9
	3.8

	Смесен
	6
	4.4

	ОБЕМИ
	
	

	Горивен резервоар (л)
	50
	50

	Обем на багажника мин/макс (dm3)
	552 / 950
	552 / 950

	МАСА (кг)
	
	

	Маса при празен автомобил
	915
	970

	Максимално допустимо тегло с пълен товар  (M.M.A.C.)
	1425
	1505

	Полезен товар max (C.U.)
	455
	470

	Максимално допустима маса на ремарке със спирачки
	1100
	1150

	Максимално допустима маса на ремарке без спирачки
	495
	525

	РАЗМЕРИ (мм)
	
	

	Междуосие
	2 472

	Дължина 
	3 818

	Широчина без / с огледала
	1 639 / 1 940

	Височина
	1 417

	Праг на товарене
	265
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